	 № измерване (n)
	 Xi
	 Xср – Xi
	 ( Xср – Xi )2

	1
	200
	114
	12996

	2
	210
	104
	10816

	3
	280
	34
	1156

	4
	250
	74
	5476

	5
	800
	-486
	236196

	6
	600
	-286
	81796

	7
	100
	214
	45796

	8
	280
	34
	1156

	9
	190
	124
	15376

	10
	230
	84
	7056


Xср =  [ ∑ Xi ( i=1 , n ) ] / n 

//извинявам се за записването на сумата по този начин ;-), но нямам прогр. за формули в момента.

Xср = 314

//мисля се вижда къде куца метода ( може да се приложи една простичка граница при Xср – Xi. ДА се види горе-долу колко трябва да е разликата примерон като гледам реалните са от 0 до 150 грубо казано. Но пак си е заобиколка. Пак обаче си е много добър метод (
z =  [ ∑ ( Xср – Xi )2 ( i=1 , n ) ]

∆Xср =  +- √ [ z / (n-1).n ] 

всичко в [ ... ] е под корена ! / пак едно извинете ;-)  (
Xo = Xср +- ∆Xср или чрез %

(∆Xср / Xср) * 100 = %

Xo = Xср +- %   //по-прегледно се дава във вторият вариант.

И тъй (
Значи това е пример на бързо, че като си гледам имам по-приоритетни неща от един протокол и не знам кога ще го напиша. Надявам се сега да се е изяснило, аок е имало нещо неясно. ( И дано помогне ( Супер е темата дотук :-D 

:-P

z = 417820

∆Xср = +- √ [4642,45] = +- 68,14

Xo = 314 +- 68.14

В % -> % = 21.7% , което ме навежда на мисълта , че нещо не е в ред, но наистина както се видя още от таблицата при такива числа метода прави очебийна грешка още от там (се вижда).

Xo = 314 +- 21.7%

Пп: може и да съм объркал сметките, а може и формулите, но не би трябвало – вече ги знам наизуст точно тези ;-) (
