Декларации на етикети/памет/адреси- нямам понятие
 RET1   SETB P2,0               /1 ДЮЗА/
            MOV 100,R3          / 5 SEK/
INT1:   СЕТВАНЕ НА ТАЙМЕРА+ ВХОД В РЕГИСТЪРА НА ТАЙМ.НА СТОЙНОСТ 50000
           DEC R3

           DJNZ R3,INT1

            SETB P2,1               /2 ДЮЗА/
            MOV 140,R3          / 7 SEK/

INT2:   СЕТВАНЕ НА ТАЙМЕРА+ ВХОД В РЕГИСТЪРА НА ТАЙМ.НА СТОЙНОСТ 50000
           DEC R3

           DJNZ R3,INT2

            SETB P2,2               /3 ДЮЗА/
            MOV 160,R3          / 8 SEK/

INT3:   СЕТВАНЕ НА ТАЙМЕРА+ ВХОД В РЕГИСТЪРА НА ТАЙМ.НА СТОЙНОСТ 50000

           DEC R3

           DJNZ R3,INT3
            SETB P2,3               /4ДЮЗА/
            MOV 180,R3          / 9 SEK/

INT4:   СЕТВАНЕ НА ТАЙМЕРА+ ВХОД В РЕГИСТЪРА НА ТАЙМ.НА СТОЙНОСТ 50000

           DEC R3

           DJNZ R3,INT4
            SETB P2,4               /5 ДЮЗА/
            MOV 240,R3          / 12 SEK/

INT5:   СЕТВАНЕ НА ТАЙМЕРА+ ВХОД В РЕГИСТЪРА НА ТАЙМ.НА СТОЙНОСТ 50000

           DEC R3

           DJNZ R3,INT5
            SETB P2,5               /6 ДЮЗА/
            MOV 300,R3          /15 SEK/

INT6:   СЕТВАНЕ НА ТАЙМЕРА+ ВХОД В РЕГИСТЪРА НА ТАЙМ.НА СТОЙНОСТ 50000
           DEC R3

           DJNZ R3,INT6
           CLR P2.0

           CLR P2.1

           CLR P2.2

           CLR P2.3

           CLR P2.4

           CLR P2.5

            MOV 100,R3          / 5 SEK пауза през която дюзите не работят/

INT7:   СЕТВАНЕ НА ТАЙМЕРА+ ВХОД В РЕГИСТЪРА НА ТАЙМ.НА СТОЙНОСТ 50000

           DEC R3

           DJNZ R3,INT7

          JMP.RET1







