;

;  8051 Disassembly of fontan.hex

;


org
0

;


1.ljmp
X006d
;X0003:


2.clr
a


3.mov
p2,a


4.setb
p2.0


5.mov
r7,#88h


6.mov
r6,#13h


7.lcall
X004d

 
clr
a


mov
p2,a


setb
p2.1


mov
r7,#70h


mov
r6,#17h


lcall
X004d


clr
a


mov
p2,a


setb
p2.2


mov
r7,#58h


mov
r6,#1bh


lcall
X004d


clr
a


mov
p2,a


setb
p2.3


mov
r7,#28h


mov
r6,#23h


lcall
X004d


clr
a

mov
p2,a


setb
p2.4


mov
r7,#0f8h


mov
r6,#2ah


lcall
X004d


clr
a


mov
p2,a


setb
p2.5


mov
r7,#98h


mov
r6,#3ah


lcall
X004d

;
tuka chakash 11 sek nishto da ne e otvoreno   



clr
a


mov
p2,a


mov
r7,#0f8h


mov
r6,#2ah


lcall
X004d

;----------------------------------------------------------



sjmp
X0003

;

X004d:



clr
a


mov
r5,a


mov
r4,a

X0050:



clr
c


mov
a,r5


subb
a,r7


mov
a,r4


subb
a,r6


jnc
X006c


clr
a


mov
r3,a


mov
r2,a

X005a:



inc
r3


cjne
r3,#0,X005f


inc
r2

X005f:



mov
a,r3


xrl
a,#82h


orl
a,r2


jnz
X005a


inc
r5


cjne
r5,#0,X006a


inc
r4

X006a:



sjmp
X0050

;

X006c:



ret


;

X006d:



mov
r0,#7fh


clr
a

X0070:



mov
@r0,a


djnz
r0,X0070


mov
sp,#7


ljmp
X0003

;

;


end

;

За програмата :

Деиствие : 

1.clr
a

2.mov
p2,a


3.setb
p2.4


4.mov
r7,#0f8h


5.mov
r6,#2ah


6.lcall
X004d
1.Изчистване на акумулатора (зануляване,зареждане с 0)

2.Преместване съсдържанието на акумулатора в клетка P2
3.Установяване на битовете на клетка P2

4,5.Преместване на стойността на клетки р6,р7,в старшия бит с адрес 0f8 и 2a.

6.Обръщение (дълго) към подпрограма с адрес 4D след изпълнението на което управлението се прехвърля на следващия ред.
Под чертата :

1.sjmp
X0003

;

X004d:



2.clr
a


3.mov
r5,a


4.mov
r4,a

X0050:



5.clr
c


6.mov
a,r5


7.subb
a,r7


8.mov
a,r4


9.subb
a,r6


10.jnc
X006c


11.clr
a


12.mov
r3,a


13.mov
r2,a

X005a:



14.inc
r3


15.cjne
r3,#0,X005f


16.inc
r2

X005f:



17.mov
a,r3


18.xrl
a,#82h


19.orl
a,r2


20.jnz
X005a


21.inc
r5


22.cjne
r5,#0,X006a


23.inc
r4

X006a:



24.sjmp
X0050

;

X006c:



25.ret


;

X006d:



26.mov
r0,#7fh


27.clr
a

X0070:



28.mov
@r0,a


29.djnz
r0,X0070


30.mov
sp,#7


31.ljmp
X0003

;

;


end

1.Безусловен преход към началото на програмата (завърпшване на пълен цикъл на управление и предаване на следващия)
2,11,27. Изчистване на акумулатора (зануляване,зареждане с 0)От тук надолу е подпрограмата която се извиква от дорната (преди чертата с Icall)
3,4,6,8,12,13. Преместване съсдържанието на акумулатора в съответната клетка.
5. Изчистване на регистъра за пренос (зануляване,зареждане с 0)

7,9.Изваждане стойността на регистъра на състоянието от стоиността на акумулатора

10.Преход ако бит е бил установен и занулен в последствие.
14,16,21,23.Увелучаване с единица стойността на определената клетка от паметта

15.22.Сравняване на съдържанието на определената клетка със стойността на регъстъра на състоянието и осъшествяване на преход през определен брой битове ако не са равни иначе се предава на следващия ред

Помогни!!!
