Как у вас все печально. Ну в отличии от наших собратьев по сборке часов, которые помогать другим не любят или наверное не хотят, я поделюсь информацией, поскольку руку уже набил именно на этой модели. Итак: чтобы регулировать ШИМ, нужно открыть файлик Base.asm, (можно в Блокноте) и найти в нем параметры CCPR1LSleep и CCPR1LRUN. Первый задает частоту в спящем режиме, ну а второй соответственно в рабочем режиме. Меняя значения 0х10 и 0х55 в небольших пределах можно менять частоту


Чтобы программировать свой текст в бегущую строку нужно открыть файл Prop.asm, найти строку " А Б В Г Д d ",0x83,0x84,"<=== ну соответственно поменять его на свой.
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Затем все это добро компилируешь, прошиваешься и наслаждаешься.
Есть еще и второй способ, которым я и пользуюсь в основном. Для этого я просто вношу изменения в НЕХ-файл непосредственно перед программированием. Програмирую я все это добро в ICProg-е, поэтому все описания касаются только этого программатара. В других наверное тоже можно так делать, я просто не пробовал. Этот способ удобнее при программировании текстов. Меньше телодвижений. Итак относительно ШИМа
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замена этих двух параметров аналогична описанному выше для рабочего режима. Вообще я бы советовал спящий режим не трогать, поскольку в большинстве случаев его вполне хватает, а рабочий ставить примерно 26-28. И напруга нормальная и свист ШИМа не слышен. Для ввода текста картинка ниже. Это касается прошивки с днями недели. Ваше место для текста начинается со строки 0050. Выше текст трогать не стоит, иначе у вас дни недели отображаться не будут. Каждый байт соответствует определенной букве, цифре или символу, например СА- "К" и т.д.
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Вот и все пожалуй. Удачи!

