Консумация на ядрото. Измерена върху резистор 1ом, с цифров мултимер (не е съвсем точна). Резистора е между стабилизатора на 1.8В и процесора. Кода се изпълнява от RAM (стойностите извън скобите) и от FLASH (стойностите в скобите).

Конфигурация
Периферия изключена, VPB на ¼ от cclk
Периферия изключена, VPB = cclk
Периферия включена, не се ползва, VPB = ¼ cclk
Периферия включена, не се ползва, VPB =  cclk

Cclk = 10MHz, PLL off
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Cclk = 40 MHz

PLL on
19,5 mA
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Cclk = 60 MHz

PLL on
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